ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ PALUR-ZD	Дата

Тройной эксцентриситет: ■ 3EX
Условный диаметр: 100-2400 DN	штук	____	, ______________________
Номинальное давление: □ 6 □ 10 □ 16 □ 25 □ 40 □ 63 □ 100 кгс/см2 (бар)
Направление рабочей среды:4 □ 1N – Одностороннее □ 2N – Двухстороннее
Тип соединения:5 □ MFL – Межфланевое (стяжное) □ FL – Фланцевое □ PR – Приварное
Тип управления:6 □ RD.R – Редуктор ручной □ EL – Электропривод □ GL – Голый вал □ RD.P – Редуктор под привод □ PV - Пнемопривод
Тип уплотнения:7 □ U1 – Сменное уплотнение на диске □ U2 – Сменное уплотнение на диске и корпусе
Материал корпуса / Материал запорного диска:8
□ ST	/	□ ST	Углеродистая сталь, марок: 20, 20Л, 25Л. Tклимат.: -40…+40⁰С, Tраб. среды: -40…+400⁰С.
□ HL	/	□ HL	Хладостойкая низколегированная сталь: 09Г2C, 20ГЛ. Tклимат.: -60…+40⁰С, Tраб. среды: -60…+350⁰С.
□ KR	/	□ KR	Коррозионностойкая сталь: 08Х18Н10, 12Х18Н10T, 10Х18Н9Л Tклимат.: -70…+50⁰С, Tраб. среды: -100…+400⁰С.
□ KRM	/	□ KRM	Высоко коррозионностойкая сталь с молибденом: 10Х17Н13М2ТЛ Tклимат.: -70…+50⁰С, Tраб. среды: -100…+400⁰С.
Материал седла на корпусе затвора:9 ■ KR	Коррозионностойкая сталь: 20Х13, 08Х18Н10+азотирование Методом наплавки слоя металла или съёмное цельное седло.
Материал уплотнительного кольца на запорном диске:10
□ M.KR.G	Многослойное(M) твердое уплотнение, состоящие из колец коррозионностойкой(KR) стали и графита(G): 08Х18Н10(T)+ТРГ Применяется для высоко температурных и коррозионно-активных рабочих сред. Герметичность класса «А». Тmax рабочей среды +400⁰С.
□ M.KR.F	Многослойное(M) твердое уплотнение, состоящих из колец коррозионностойкой(KR) стали и фторопласта(F): 08Х18Н10+Ф4 Герметичность класса «А» ГОСТ 9544-2015. Тmax рабочей среды +180⁰С.
□ C.KR	Цельнометаллическое(C) кольцо из коррозионностойкой(KR) стали: 08Х18Н10, 12Х18Н10Т. Применимо для рабочих сред с крупными абразивными частицами. Герметичность класса «B» по 9544-2015. Тmax рабочей среды +400⁰С.
□ C.F	Цельное(С) мягкое уплотнение из фторопласта(F): Ф4 . Применимо для чистых газообразных и едких сред Герметичность класса «А» ГОСТ 9544-2015. Тmax рабочей среды +180С.
PALUR - ZD - 3EX - DN	- PN	Т_ _	-	Т___	-	Т__	-	Т____	-	Т___	- (	Т__	/	Т__	) - (	KR	/	Т_______	) -	____	11 - Уникальный шифр Создайте свой 3-х буквенный шифр, сообщите нам и зафиксируйте проект за собой
Условное обозначение:	4	5	6	7	8	9	10	11
*Описание рабочей среды: _______________________________________________________________________________
*Температура рабочей среды: от ______	до _____	⁰С	*Температура окружающей среды: от _____	до _____	⁰С
Взрывоопасная среда: □ Да □ Нет	□ Газ □ Жидкость □ Пар другое: __________________
Требуемый коэффициент расхода Kv(м3/ч __________	□ Запорный □ Регулирующий □ Запорно-регулирующий
Наличие твердых частиц, гр./л и размер ___________	□ Комплект ЗИП (уплотнительное кольцо, седло, подшипник)
Комплект ответных фланцев: □ Да (□Плоские □Воротниковые)	Материал трубопровода: ___________________
Доп. требования: __________ ________________________________________ _______ ______ ____ ________________________ ___________________
*Предприятие: ________________________________	Адрес: _____________________________________________
*Контактное лицо: _____________________________	Тел.: ___ _______________ _________________________
Проект: ______________________________________	E-mail: __________________ ________________ _ ________

Арматуростроительная компания «Палюр» г.Пермь

Техническая поддержка (342)259-32-00 доб.304, +2 часа к Мосвке